**Работу выполняем в данном документе**

**читаете утверждение и в столбце ОТВЕТ пишем**

 **«Да» (если согласны с утверждением) или «Нет» (если не согласны с утверждением), можно + или -**

**выполненную работу сдать до 21.04.2020 (включительно) на электронную почту**

**elena\_rastorgueva@mail.ru**

**Тема: «Лакокрасочные и защитные материалы»**

**Фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Имя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ группа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Утверждение** | **Ответ** |
| 1 | Грунтовки предназначены для обеспечения прочной связи между лакокрасочным покрытием и окрашиваемой поверхностью. |  |
| 2 | Сиккативы — вещества, ускоряющие процесс образования пленки. |  |
| 3 | Для защиты днища кузова легкового автомобиля с внешней стороны, а также для защиты крыльев применяются противошумные и антикоррозионные мастики. |  |
| 4 | Наполнители способствуют более полному осаждению красителя и лучшему его закреплению. |  |
| 5 | ЛКМ можно наносить на любую чистую поверхность, независимо от наличия эмали. |  |
| 6 | Различные цвета пигментов достигаются путем их смешивания. |  |
| 7 | Шпатлевки служат для получения наружного слоя лакокрасочного покрытия. |  |
| 8 | Маркировка ЛКМ имеет пять групп буквенно-цифровых знаков. |  |
| 9 | Цвет и непрозрачность ЛКМ придают сухие краски – пигменты. |  |
| 10 | Для выравнивания окрашиваемой поверхности применяются эмали. |  |

*Оценка за количество правильных ответов:*

*9-10 – отлично*

*7-8 – хорошо*

*5-6 – удовлетворительно*

*менее 5 - неудовлетворительно*

После 21 апреля работы на проверку не принимаются. Оценку узнаете 22.04.20г.